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NOTES
· Le livrable est à installer sur la nouvelle version d’Opencell 6.4.2 et sur tous les environnements « Multi-Seller ».  
CONTENU DE LA LIVRAISON
	FICHIER
	CONTENU
	MODIFIE

	20191129-novembre-50_Notes.pdf
	Bordereau de livraison
	

	Opencell_PSA-350_Setup.soapui_project.xml 
	Paramétrage projet complet
	OUI

	Opencell_PSA-350_InitData.soapui_project.xml 
	Données contributeurs et marque 
	Non

	jasper 
	ZIP des  jaspers dans leurs arborescence 
	Non

	CC 
	Customer Care 
	OUI

	SQLs 
	migrationAfterDelivry.sql
	Oui

	swagger.yaml
	Swagger PSA API
	Oui

	opencellsoft.zip
	Module font jaspers, 
Procédure d’installation en dessous
	Non




ÉLÉMENTS MIS À JOUR : 
	#464 - [F13'] Piste d'audit

	#468 - [Anomalie] F9_DE_Job - matchingService.matchingImpossible

	#470 - [anomalie] PREPROD - MetaDataPdf_Job – JRRuntimeException  

	#473 - [API SIMULATION] - Blocage si date de réservation supérieur à la de fin de consommation des points

	#442 - [EVOL] [F15] - Reporting remboursement des points client DE

	#451 - [CC] - Affichage des montants avec 2 décimales

	




Procédure d’installation du ‘font’ (opencellsoft.zip)
Afin d'ajouter les polices de caractères, il faut monter un nouveau volume à l'image docker opencell :
1. Décompresser et copier le module de font opencellsoft.zip par exemple dans le répertoire input-files
2. Modifier le fichier docker-compose.yml afin d'y inclure le nouveau module de fonts comme volume :

    volumes:
      - $PWD/input-files/opencellsoft:/opt/jboss/wildfly/modules/com/opencellsoft

3. Appliquer la modification en re-créant le container (docker-compose up -d)
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