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	  PROJET Mobility Pass – Bordereau de livraison
20191204-decembre-51


NOTES
· Le livrable est à installer sur la nouvelle version d’Opencell 6.4.2 et sur tous les environnements « Multi-Seller ».  
CONTENU DE LA LIVRAISON
	FICHIER
	CONTENU
	MODIFIE

	20191204-decembre-51_Notes.pdf
	Bordereau de livraison
	

	Opencell_PSA-350_Setup.soapui_project.xml 
	Paramétrage projet complet
	OUI

	Opencell_PSA-350_InitData.soapui_project.xml 
	Données contributeurs et marque 
	OUI

	jasper 
	ZIP des  jaspers dans leurs arborescence 
	OUI

	CC 
	Customer Care 
	NON

	SQLs 
	migrationAfterDelivry.sql
	NON

	swagger.yaml
	Swagger PSA API
	NON

	opencellsoft.zip
	Module font jaspers, 
Procédure d’installation en dessous
	NON




ÉLÉMENTS MIS À JOUR : 
	#443 - [EVOL] [IT] - [F2] - FACTURE CONTRIBUTEUR POUR L'ITALIE

	#444 -  [EVOL] [IT] - [FACTURE CONCESSIONNAIRE] - FACTURE CONCESSIONNAIRE POUR L'ITALIE

	#475 - [Evol] Flux F7 : Valorisation du champ "Entité"

	#476 - [Evol] : Flux F7 modification du code SL

	#478 - Flux [F7] : CRE PROFM KO Pour le G5

	#424 - [Multi-Seller] Patch pour Angleterre (GB)

	#460 - [EVOL] [FACTURES CONCESSIONNAIRES ] - Envoie des factures par mails

	[bookmark: _GoBack]#482 - Flux F7 : Suppression du CRE DECM




Procédure d’installation du ‘font’ (opencellsoft.zip)
Afin d'ajouter les polices de caractères, il faut monter un nouveau volume à l'image docker opencell :
1. Décompresser et copier le module de font opencellsoft.zip par exemple dans le répertoire input-files
2. Modifier le fichier docker-compose.yml afin d'y inclure le nouveau module de fonts comme volume :

    volumes:
      - $PWD/input-files/opencellsoft:/opt/jboss/wildfly/modules/com/opencellsoft

3. Appliquer la modification en re-créant le container (docker-compose up -d)
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